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This work describes such a new global service as IP-television. There are analyzed some parameters of Set Top Box that gives a chance for users to interact with television nets using IP protocol.
Система предоставления услуг Video over IP (цифрового интерактивного телевидения) состоит из четырех основных частей:

· узла формирования телевизионного контента;

· комплекса управления услугами;

· транспортной среды, включая "последнюю милю";

· абонентского оборудования.

Все эти компоненты, за исключением оборудования приема первичного телевизионного сигнала, функционируют в IP-среде и строятся поверх существующей сети передачи данных.
Узел формирования телевизионного контента (рис.1) осуществляет прием, преобразование сигналов от различных источников и формирование потоков IP-multicast / IP-unicast. Оборудование захвата контента в реальном времени получает аудиовизуальные потоки от различных источников (DVB, ASI, QPSK, QAM или аналоговых) при необходимости декодирует, оцифровывает и направляет их в оборудование упаковки в пакеты IP Streamer. Стример инкапсулирует потоки MPEG-2 в пакеты IP-multicast.
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Рис.1
          Абонентское оборудование представляет собой приставку к обычному телевизору, называемую Set Top Box (STB). Работа STB состоит из нескольких направлений. Со стороны абонента, STB декодирует поток данных и переносит его в аналоговый вид для просмотра на телевизоре. Он так же содержит информацию о каналах,

отображаемую электронным проводником и используется для выбора каналов. В работе проведена настройка параметров STB и  анализ некоторых основных его характеристик.

































































































































