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Фотоколориметр применяют для измерения концентрации веществ в растворах. Его калибровка осуществляется с помощью калибровочных растворов определенной концентрации. В докладе рассмотрен пример калибровки фотоколориметра на примере измерения массовой концентрации общего железа в воде [1]. Интенсивность окраски раствора, пропорциональную массовой концентрации железа, измеряют с помощью фотоколориметра при длине волны 400—430 нм.
Основными этапами калибровки фотоколориметра являются:

· приготовление калибровочных растворов;
· измерения концентрации калибровочных растворов с помощью фотоколориметра, получения калибровочной зависимости;
· идентификация калибровочной зависимости;

· использование калибровочной зависимости для нахождения концентрации исследуемого раствора общего железа в воде.

Для получения калибровочных растворов используют государственный стандартный образец, который разбавляют с использованием мерных колб [2] до требуемой концентрации. Неопределенность воспроизведения концентраций калибровочных растворов рассчитывается на основе рекомендаций [3].

Неопределенность идентификации калибровочной зависимости и ее использования для нахождения концентрации исследуемого раствора общего железа в воде оценивается на основе рекомендаций [4].   
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